|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | RAM1400 | RAM1600 | RAM1800 | RAM2000 | RAM2200 | RAM2500 |
| Минимальная мощность базовой машины, л.с. | Не менее 80  | Не менее от 90  | Не менее 120 | Не менее 150  | Не менее 180  | Не менее 250  |
| Диаметр ротора по зубу | 500/505  | 500/505  | 500/505/  | 500/505  | 500/505/600  | 500/505/600 |
| Масса | 1 100 кг | 1 300 кг | 1 400 кг | 1 800 кг | 2 150 кг | 2 300 кг |
| Ширина | 1700 мм | 1800 мм | 2132 мм | 2332 мм | 2532 мм | 2850 мм |
| Рабочая ширина | 1400 мм | 1600 мм | 1800 мм | 2010 мм | 2210 мм | 2500 мм |
| Высота без толкателя | 1100 мм | 1100 мм | 1100 мм | 1100 мм | 1100 мм | 1100 мм |
| Глубина | 1080 мм | 1080 мм | 1080 мм | 1080 мм | 1180 мм | 1380 мм |
| Требуемая частота вращения ВОМ трактора | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
| Максимальная частота вращения ротора | 2000/2500 об/мин | 2000/2500 об/мин | 2000/2500 об/мин | 2000/2500 об/мин | 2000/2500 об/мин | 2000/2500 об/мин |
| Количество приводных ремней | 5 шт. | 5 шт. | 5/10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 12 шт. |
| Тип привода | 1-сторонний | 1-сторонний | 1/2-сторонний | 2-сторонний | 2-сторонний | 2-сторонний |
| Муфта свободного хода | Встроена в приводной кардан от трактора | Встроена в редуктор | Встроена в приводной кардан от трактора | Встроена в приводной кардан от трактора | Встроена в редуктор | Встроена в редуктор |
| Тип зубьев | Фиксированные | Фиксированные | Фиксированные | Фиксированные | Фиксированные | Фиксированные |
| Количество зубьев | 30 шт. | 36 шт. | 40 шт. | 44 шт. | 48 шт. | 54 шт. |
| Конструкция зуба мульчера | С двумя твердосплавными напайками или со сменной коронкой, на выбор, или по согласованию | С двумя твердосплавными напайками или со сменной коронкой, на выбор, или по согласованию | С двумя твердосплавными напайками или со сменной коронкой, на выбор, или по согласованию | С двумя твердосплавными напайками или со сменной коронкой, на выбор, или по согласованию | С двумя твердосплавными напайками или со сменной коронкой, на выбор, или по согласованию. | С двумя твердосплавными напайками или со сменной коронкой, на выбор, или по согласованию |
| Присоединение зуба к держателю | При помощи одного болта | При помощи одного болта | При помощи одного болта | При помощи одного болта | При помощи одного болта | При помощи одного болта |
| Регулировка салазок по высоте | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| Максимальный диаметр измельчаемых деревьев | 200 мм | 250 мм | 250 мм | 300 мм | 400 мм | 400 мм |
| Требуемый диапазон рабочих скоростей | 0,1-5,0 км/ч | 0,1-5,0 км/ч | 0,1-5,0 км/ч | 0,1-5,0 км/ч | 0,1-5,0 км/ч | 0,1-5,0 км/ч |
| Конструкция корпуса | Верхняя часть имеет коробчатое сечение, связывающее боковые части. Редуктор, гидроцилиндр капота, привод ротора расположены внутри корпуса. | Верхняя часть имеет коробчатое сечение, связывающее боковые части. Редуктор, гидроцилиндр капота, привод ротора расположены внутри корпуса. | Верхняя часть имеет коробчатое сечение, связывающее боковые части. Редуктор, гидроцилиндр капота, привод ротора расположены внутри корпуса. | Верхняя часть имеет коробчатое сечение, связывающее боковые части. Редуктор, гидроцилиндр капота, привод ротора расположены внутри корпуса. | Верхняя часть имеет коробчатое сечение, связывающее боковые части. Редуктор, гидроцилиндр капота, привод ротора расположены внутри корпуса. | Верхняя часть имеет коробчатое сечение, связывающее боковые части. Редуктор, гидроцилиндр капота, привод ротора расположены внутри корпуса. |
| РВД для подключения к гидролинии трактора | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| Редуктор производства Италия со свободным ходом, что сглаживает углы слома кардана для защиты последнего от повреждений | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| Карданный вал для присоедине-ния к ВОМ привода | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| Рамка-толкатель | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| Капот с гидроприводом открывания | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| Сменные защитные цепи | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| Гарантийный срок службы | Не менее 12 месяцев | Не менее 12 месяцев | Не менее 12 месяцев | Не менее 12 месяцев | Не менее 12 месяцев | Не менее 12 месяцев |
| Комплект сопроводительной документации | - руководство по эксплуатации- паспорт, сер-висная книжка- сертификат соответствия | - руководство по эксплуатации- паспорт, сер-висная книжка- сертификат соответствия | - руководство по эксплуатации- паспорт, сер-висная книжка- сертификат соответствия | - руководство по эксплуатации- паспорт, сер-висная книжка- сертификат соответствия | - руководство по эксплуатации- паспорт, сер-висная книжка- сертификат соответствия | - руководство по эксплуатации- паспорт, сер-висная книжка- сертификат соответствия |